Beim Umrichter gehen wir pro Komonente etwa von einem Wirkusgrad von 97% im Nennpunkt aus. Bis zum Leerlaufbetrieb könnte sich die Verlustleistung bis auf ca. 40% der Nennverlustleistung reduzieren.

https://www.automation.siemens.com/doconweb/pdf/SINUMERIK\_SIMODRIVE\_04\_2010\_D/PFE1.pdf?p=123#page=123&view=FitBH,0&pagemode=none

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Freundliche Grüsse

Ihr Sales/Technical Consulting für Automatisierungs- und Antriebstechnik

Rolf Leutwyler

Siemens Schweiz AG

Tel: +41 (0)848 822 844

Fax: +41 (0)848 822 855

eMail: adassistance.ch@siemens.com

Internet: http://www.siemens.ch/automation/service&support

FAQ: http://www.siemens.ch/automation/csi/product

Bitte versenden Sie Antworten auf diese e-Mail nur über den "Antwort-Knopf".

Damit wird sichergestellt, dass der Bezug Ihrer Antwort zum Vorgang erhalten bleibt.