Rohteil ist ein Antriebskegelrad ( Pinion) für ein Getriebe.

Materialbezeichnung: siehe beigelegte Skizze.

Diese Teile sind einsatzgehärtet mit einer Härte HRC 58 – 61

Die geforderten Toleranzen lagen bei : +/- 0.009

Bild (schematisch), entspricht nicht dem Original.

